## 1.0.3.4

- **Compatibilité étendue** : Le plugin IONODES SDS Milestone prend désormais en charge le l'appareil ION-R150, garantissant une intégration fluide pour l'ensemble de la gamme de produits SDS.
- **Configuration IP améliorée pour le plugin Milestone** : L'adresse IP `Host` est désormais automatiquement définie dans la plage IP correcte utilisée pour la communication, garantissant une fonctionnalité de streaming fluide.

## 1.0.3.0

- **Comportement OSD amélioré** : L'affichage à l'écran (OSD) reste désormais visible et conserve sa configuration lors des changements de vue dans le plugin Milestone, garantissant une expérience fluide et cohérente.

## 1.0.2.14

- **Rapport précis de la version** : La version du produit affichée dans le Panneau de configuration Windows et dans Programmes et fonctionnalités correspond désormais à la version publiée.
- **Informations améliorées de l'installateur** : Le titre du produit affiché lors de l'exécution de l'installateur Windows inclut désormais la version du produit.

## 1.0.2.8

- **Sélection flexible du serveur d'imagerie** : Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner un serveur d'imagerie lors de l'ajout d'un SDS à Milestone, avec des paramètres de connexion automatiquement récupérés en interrogeant le serveur de gestion.
- **Options de sélection de flux** : Le plugin SDS pour Milestone prend désormais en charge la sélection de flux autres que le flux en direct par défaut, y compris des flux ciblant des résolutions ou configurations spécifiques.
- **Performance optimisée du Smart Client** : Le Milestone Smart Client gère désormais efficacement les points de terminaison inaccessibles, garantissant des performances fluides même lorsque certains points de terminaison ne sont pas connectés.
- **Gestion fiable des flux et des vues** : Le SDS transmet désormais de manière fiable les vues et les flux au plugin Milestone, assurant des modifications de mise en page et des connexions de flux sans interruption.
- **Support des certificats SSL** : Le système prend désormais en charge le téléchargement de certificats de clé publique (.cer) sur le SDS, permettant des flux SSL entre le SDS et le serveur d'images Milestone. Les erreurs liées à des certificats manquants ou invalides sont gérées avec des notifications claires.
- **Support de l'appareil ION-R300** : Le plugin Milestone détecte et prend désormais en charge l'appareil ION-R300, permettant aux utilisateurs de l'ajouter et de le gérer facilement dans l'environnement Milestone.
- **Support étendu des sorties d'affichage** : Le Milestone Management Client et le Smart Client reconnaissent et utilisent désormais correctement la troisième sortie d'affichage de l'ION-R300, garantissant une compatibilité totale avec les configurations multi-écrans.
- **Compatibilité améliorée des certificats** : Le SDS prend désormais en charge le chiffrement avec des certificats contenant uniquement des noms DNS, assurant une compatibilité avec les configurations de certificats courantes.